|  |  |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Adresse |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |



AVS Ahlheim Verpackung und Service AG

Olbrichtstr. 8

69469 Weinheim

Telefon: +49 (0) 6201 - 488 27 10

Telefax.: +49 (0) 6201 - 488 27 27

E-Mail: info@big-bag.com

Web: www.big-bag.com

**Big-Bags werden gebraucht für: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (abzufüllendes Material)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **bitte ausfüllen UND/oder Ankreuzen** |  |  |  |  |  |  |
| **Typ** | **AVS BEST 1** | **AVS BEST 2** | **AVS BEST 3** | **AVS BEST 4** | **AVS BEST 5** | **AVS BEST 6** |
| **Menge/****Staffel** |  |  |  |  |  |  |
| **SWL(kg)** |  |  |  |  |  |  |
| **SF (5:1/6:1)** |  |  |  |  |  |  |
| **Gewebe** |  |  |  |  |  |  |
| **Naht** |  |  |  |  |  |  |
| **Außenmaß** |  |  |  |  |  |  |
| **Standard** | **SWL (safe working load) - maximale Traglast des Big-Bags****SF (safety factor) - Sicherheitsfaktor SF 5:1 - Einweg** **Gewebe –** unbeschichtet (Granulat etc.) oder beschichtet (Grobkörnig)**Naht** - Standardnaht oder komplette doppelte Nahtabdichtung (Pulver)**Stutzen –** Ein- und Auslaufstutzen 35 cm Durchmesser und 50 cm Länge**Schlaufen** - 4x PP-Schlaufen, Überstand/freie Länge 25 cm |
| **Anmer-kungen** |  |
| **Typ** | **AVS BEST 1** | **AVS BEST 2** | **AVS BEST 3** | **AVS BEST 4** | **AVS BEST 5** | **AVS BEST 6** |
| **Add-Ons** | **Folgende Eigenschaften können dazugebucht werden:** |
| **FORMA** |  |  |  |  |  |  |
| **Antistatic** |  |  |  |  |  |  |
| **CONDUCTIV** |  |  |  |  |  |  |
| **FOOD** |  |  |  |  |  |  |
| **DANGER** |  |  |  |  |  |  |
|  | **FORMA –** formstabil durch Innenabnäher, die ein Ausbauchen verhindern**ANTISTATIC –** Antistatisch vom Typ B **CONDUCTIV –** Ableitfähig vom Typ C (Elektrisch ableitfähige Big-Bags bündeln die Energie, die bei Befüllung und Entleerung an den dafür vorgesehenen Stellen abgeleitet werden muss)**FOOD –** für Lebensmittel oder sensitive Produkte**DANGER –** zum Transport und Lagerung gefährlicher Güter (Wir verfügen über Zertifikate entsprechend dem IBC-Code für Großpackmittel 13H1, 13H2, 13H3 und 13H4 für die Verpackungsgruppen II + III (y- bzw. z-codiert). Wir informieren Sie anhand der UN Nummer, welchen Behälter Sie einsetzen dürfen |
| **Anmer-kungen** |  |
| **Typ** | **AVS BEST 1** | **AVS BEST 2** | **AVS BEST 3** | **AVS BEST 4** | **AVS BEST 5** | **AVS BEST 6** |
| **Options** | **folgende Optionen können dazugebucht werden:** |
| **PRINT** |  |  |  |  |  |  |
| **LINER/FOIL** |  |  |  |  |  |  |
| **Mehrweg** |  |  |  |  |  |  |
| **DOKU** |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRINT –** maximal 3 Farben auf 4 Seiten**LINER/FOIL** – LDPE-Innensack, lose oder fixiert, im Ein- und Auslauf als Formliner (antistatisch bzw. ableitfähig)**MEHRWEG –** mehrfache Verwendung möglich (für Big-Bags mit Auslaufstutzen, Herstellergarantie nur für den ersten Umlauf)**DOKU**– Dokumententasche z.B. DIN A4, transparent, in der Deckelnaht eingenäht |
| **Anmer-kungen** |  |

Für Ihre Anfrage kreuzen Sie bitte die in Frage kommenden Positionen an bzw. füllen die Felder aus und faxen sie an **Fax-Nummer 06201-4882727** oder per Mail an**info@avsag.de**.

**Telefonisch** sind wir unter 06201-48827-0 (Zentrale) oder -11/-12/-15 (Verkauf) erreichbar.